<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<library>
<description>Generated from &lt;b&gt;hlidac_bat.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by _exp-project-lbr.ulp</description>
<packages>
<package name="_KONDENZATORY_KERAMICKY_RM2">
</package>
<package name="_KONDENZATORY_KERAMICKY_RM5">
</package>
<package name="_KONDENZATORY_SMD0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="_KONDENZATORY_SMD0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="_KONDENZATORY_SMD1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="_LED_LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="_LED_LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="_ODPORY_0204/5">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="_ODPORY_0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="_ODPORY_0204V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 2.5 mm</description>
</package>
<package name="_ODPORY_0207/2V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 2.5 mm</description>
</package>
<package name="_ODPORY_0207/5V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="_ODPORY_0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="_ODPORY_0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="_ODPORY_0207/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 12 mm</description>
</package>
<package name="_ODPORY_0207/15">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 15mm</description>
</package>
<package name="_ODPORY_R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="_ODPORY_R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="_ODPORY_R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="_PAJA_C-TANTAL_SMD_C">
<description>6,0 x 3,2 mm</description>
</package>
<package name="_PAJA_C-TANTAL_SMD_D">
<description>7,3 x 4,3 mm</description>
</package>
<package name="12F1822_DIL8">
</package>
<package name="HT7550_SOT-89">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="HT7550_TO-92">
</package>
<package name="SPARKFUN_KSA_SEALED_TAC_SWITCH">
</package>
<package name="SPARKFUN_TACTILE-PTH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SPARKFUN_TACTILE_SWITCH_SMD">
</package>
<package name="DP_DEVICES_D2PAK">
<description>D2PAK</description>
</package>
<package name="DP_DEVICES_M1X1">
</package>
<package name="DP_DEVICES_M1X2_08_17">
<description>square pad &lt;br&gt;
drill: 0.8 mm &lt;br&gt;
pad diameter: 1.7 mm</description>
</package>
<package name="DP_DEVICES_M1X2_10_17">
<description>square pad &lt;br&gt;
drill: 1 mm &lt;br&gt;
pad diameter: 1.7 mm</description>
</package>
<package name="DP_DEVICES_SMDPAD05X05">
</package>
<package name="DP_DEVICES_TERMINAL_BLOCK_2P_5">
<description>wire to board terminal block 2 pins 5mm pitch &lt;br&gt;
Mfr no: 1776244-2 &lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.ebay.com/itm/10pcs-2-Pin-Screw-Terminal-Block-Connector-5mm-Pitch-B-/300625175136?pt=LH_DefaultDomain_0&amp;hash=item45fea82260#ht_1330wt_1396"&gt; Ebay &lt;/a&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.digikey.com/product-detail/en/1776244-2/A97996-ND/1826859"&gt; Digikey &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="_KONDENZATORY_KONDENZATOR">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="_LED_LED">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="_ODPORY_R-EU">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="_PAJA_C-TANTAL_SMD_C-EL">
<pin name="C_EL+" direction="pas"/>
<pin name="C_EL-" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="12F1822_PIC12F1822-I/P">
<pin name="!MCLR!/VPP/RA3" direction="in"/>
<pin name="RA0/ICSPDAT"/>
<pin name="RA1/ICSPCLK"/>
<pin name="RA2"/>
<pin name="RA4"/>
<pin name="RA5"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="HT7550_STABIL">
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="IN" direction="pas"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPARKFUN_GND">
<pin name="GND" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="SPARKFUN_SWITCH-MOMENTARY">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="DP_DEVICES_HEADER1X1">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="DP_DEVICES_HEADER1X2">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="DP_DEVICES_N-MOSFET">
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="_KONDENZATORY_KERAMICKY" prefix="C" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="_KONDENZATORY_KONDENZATOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="RM2" package="_KONDENZATORY_KERAMICKY_RM2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="RM5" package="_KONDENZATORY_KERAMICKY_RM5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMD0603" package="_KONDENZATORY_SMD0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMD0805" package="_KONDENZATORY_SMD0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMD1206" package="_KONDENZATORY_SMD1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="_LED_LED" prefix="D" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="_LED_LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="LED3MM" package="_LED_LED3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="LED5MM" package="_LED_LED5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="_ODPORY_R-EU_" prefix="R" uservalue="yes">
<description>&lt;B&gt;RESISTOR&lt;/B&gt;, European symbol</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="_ODPORY_R-EU"/>
</gates>
<devices>
<device name="0204/2V" package="_ODPORY_0204V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0204/5" package="_ODPORY_0204/5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0204/7" package="_ODPORY_0204/7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0207/2V" package="_ODPORY_0207/2V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0207/5V" package="_ODPORY_0207/5V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0207/7" package="_ODPORY_0207/7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0207/10" package="_ODPORY_0207/10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0207/12" package="_ODPORY_0207/12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0207/15" package="_ODPORY_0207/15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R0603" package="_ODPORY_R0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R0805" package="_ODPORY_R0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R1206" package="_ODPORY_R1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="_PAJA_C-TANTAL_SMD_4M7/35V" prefix="C">
<gates>
<gate name="C" symbol="_PAJA_C-TANTAL_SMD_C-EL"/>
</gates>
<devices>
<device name="C" package="_PAJA_C-TANTAL_SMD_C">
<connects>
<connect gate="C" pin="C_EL+" pad="+"/>
<connect gate="C" pin="C_EL-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="_PAJA_C-TANTAL_SMD_D">
<connects>
<connect gate="C" pin="C_EL+" pad="+"/>
<connect gate="C" pin="C_EL-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="12F1822_PIC12F1822-P">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="12F1822_PIC12F1822-I/P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="12F1822_DIL8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!MCLR!/VPP/RA3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RA0/ICSPDAT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RA1/ICSPCLK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RA2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RA4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RA5" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HT7550_HT75XX" prefix="IO">
<description>Stabilizátor - 100mA&lt;BR&gt;
HT7530-1 3.0V&lt;BR&gt;
HT7533-1 3.3V&lt;BR&gt;
HT7536-1 3.6V&lt;BR&gt;
HT7544-1 4.4V&lt;BR&gt;
HT7550-1 5.0V&lt;BR&gt;
Pouzdro: TO-92, SOT-89</description>
<gates>
<gate name="IO" symbol="HT7550_STABIL"/>
</gates>
<devices>
<device name="TO-92" package="HT7550_TO-92">
<connects>
<connect gate="IO" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="IO" pin="IN" pad="2"/>
<connect gate="IO" pin="OUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="_SOT-89" package="HT7550_SOT-89">
<connects>
<connect gate="IO" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="IO" pin="IN" pad="2"/>
<connect gate="IO" pin="OUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SPARKFUN_GND" prefix="GND">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="SPARKFUN_GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SPARKFUN_TAC_SWITCH" prefix="S" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Momentary Switch&lt;/b&gt;
Button commonly used for reset or general input. Spark Fun Electronics SKU : COM-00097</description>
<gates>
<gate name="S" symbol="SPARKFUN_SWITCH-MOMENTARY"/>
</gates>
<devices>
<device name="KSA_SEALED" package="SPARKFUN_KSA_SEALED_TAC_SWITCH">
<connects>
<connect gate="S" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="S" pin="2" pad="P$2"/>
<connect gate="S" pin="3" pad="P$3"/>
<connect gate="S" pin="4" pad="P$4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="PTH" package="SPARKFUN_TACTILE-PTH">
<connects>
<connect gate="S" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="S" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="S" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="S" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMD" package="SPARKFUN_TACTILE_SWITCH_SMD">
<connects>
<connect gate="S" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="S" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="S" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="S" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DP_DEVICES_CON_HEADER_1X01" prefix="J">
<gates>
<gate name="J" symbol="DP_DEVICES_HEADER1X1"/>
</gates>
<devices>
<device name="-PTH" package="DP_DEVICES_M1X1">
<connects>
<connect gate="J" pin="1" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-PTH_08_17" package="DP_DEVICES_M1X2_08_17">
<connects>
<connect gate="J" pin="1" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-PTH_10_17" package="DP_DEVICES_M1X2_10_17">
<connects>
<connect gate="J" pin="1" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-SMD" package="DP_DEVICES_SMDPAD05X05">
<connects>
<connect gate="J" pin="1" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DP_DEVICES_CON_TERMINAL_BLOCK_02" prefix="J">
<description>2 poles wire to board terminal block</description>
<gates>
<gate name="CON" symbol="DP_DEVICES_HEADER1X2"/>
</gates>
<devices>
<device name="-5MM" package="DP_DEVICES_TERMINAL_BLOCK_2P_5">
<connects>
<connect gate="CON" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="CON" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DP_DEVICES_N-MOSD2PAK" prefix="Q">
<description>N-MOS tranzistor D2PAK</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DP_DEVICES_N-MOSFET"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DP_DEVICES_D2PAK">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
